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В комплект входит все что надо, только вот 2 болта M10x50 почему то оказались коротковаты. Но их без особого труда можно и потом заменить на M10x50. 
Ямы или подъемника для установки фаркопа не нужно, все можно проделать даже без домкрата. Но мягкий коврик весьма желателен [image: image1]
Как снять задний бампер подробно описал с одним изменением- я подкрылки не снимал, а просто отогнул. 
Крепление к кузову- на 4 точки. Сверлить ничего не надо, но вот шайбы из комплекта мне показались хлипковатыми и я заменил их на шайбы побольше и потолще. 
Самое сложное- правильно разметить и пропилить прямоугольное отверствие под кронштейн держателя шара, (я это делал болгаркой- осторожно, горячая пластмасса!), бампер внизу оказался длиннее чем на чертеже. В итоге отверствие получилось не 100 на 55, а 200 на 55 мм., иначе бампер на место не поставить [image: image2]
Заодно обработал Тектилом задок машины. 
Все удовольствие (с размышлениями) заняло часа 3. 
Сегодня буду подключать электрику, но для меня это уже проще [image: image3]
Конструкция фаркопа- на рисунке. 
В случае если хотите таскать что- нибудь потяжелее, крепление очевидно надо усилить как писал Осел, или вместо шайб засунуть внутрь лонжеронов швеллеры. 
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