Tiggo 2.0                                                                            Параметры работы инжектора 
	№ п/п
	Наименование
	Ед.

Изм.
	З а м е р ы

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Обороты
	Об/м
	745
	743
	743
	741
	740
	742
	744
	741
	743
	745
	744
	744
	740
	2166
	2735

	2
	Время впрыска 
	мс
	2,96
	2,84
	2,98
	2,69
	2,60
	2,74
	2,89
	2,76
	2,99
	2,74
	2,98
	2,88
	2,57
	4,91
	3,88

	3
	Температура
охлаждающей

жидкости
	С0
	90
	90
	90
	91
	92
	88
	90
	93
	91
	91
	92
	90
	90
	90
	91

	4
	Температура воздуха впуска
	С0
	61
	44
	51
	48
	45
	44
	46
	50
	54
	55
	40
	58
	24
	1
	1

	5
	Температура наружного воздуха
	С0
	18
	16
	14
	19
	12
	18
	20
	15
	14
	22
	5
	0
	0
	0
	0

	6
	Давление

во впускном коллекторе
	КПа
	28
	27
	28
	26
	25
	26
	28
	27
	28
	26
	29
	27
	25
	36
	49

	7
	Шаг РХХ
	поз.
	28
	27
	25
	25
	24
	76*
	24
	26
	26
	24
	28
	23
	22
	58
	78

	8
	Дроссель
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	15

	9
	Расход 
	л/час
	1,2
	1,2
	1,2
	1,0
	1,0
	1,0
	1,2
	1,2
	1,2
	1,0
	1,2
	1,0
	1,0
	9,5**
	5,7**

	10
	Примечания:
	
	24.09.2009г
	Продувка 

в/фильтра
	Вкл. вентил.

отопителя
	26.09.2009г
	Новые све-чи денсо
	После обну-ления эбу
	26.09.2009г
	27.09.2009г
	Бензин 
92 + 95 
	185 км  пос-ле обнулен.
	30.09.2009г
	08.10.2009г
	08.03.2010г
	60 км/ч 4-я 

передача
	80 км/ч 4-я 

передача


        *    - Такой  шаг рхх установился после обнуления и прогрева (до поездки);

        **   - Мгновенный  расход л/100км;
             - Замеры 13,14 и 15 выполнены после разделения датчиков давления и температуры и нештатном рдт 3,0 атм с 

               вакуумной коррекцией;

             - Замеры производились при работе двигателя на 92-м бензине, за исключением 9, где доливался 95-й бензин в  

               пропорции примерно поровну.
             - Напряжение бортсети – 14,5В (учитывается эбу при расчете времени впрыска).        

