Классы качества моторного масла API: бензиновые моторы 

Класс API SM 

Класс утвержден 30 ноября 2004 года. 

Моторные масла для современных бензиновых (многоклапанных, турбированных) двигателей. По сравнению с классом SL моторные масла, соответствующие требованиям API SM должны обладать более высокими показателями защиты от окисления и преждевременного износа деталей двигателя. Кроме того, повышены стандарты относительно свойств масла при низких температурах. Моторные масла этого класса могут быть сертифицированы по классу энергосбережения ILSAC 

Моторные масла, соответствующие требованиям API SL, SM могут применяться в случаях, когда производителем автомобиля рекомендуется класс SJ или более ранние.
Класс API SL

Моторные масла для двигателей машин, выпущенных после 2000 года. 

В соответствии с требованиями производителей автомобилей, автомасла этого класса применяются в многоклапанных, турбированных моторах, работающих на обеднённых смесях топлива, соответствующих современным повышенным требованиям по экологии, а также энергосбережению. 

Автомасла, соответствующие требованиям API SL могут использоваться в случаях, когда автопроизводителем рекомендуется класс SJ или более ранние.

Класс API SJ 

Моторные масла для использования в бензиновых моторах начиная с 1996 года выпуска. 

Класс API SJ описывает автомасла, которые используются в бензиновых двигателях, начиная с 1996 года выпуска. Моторные масла этого класса предназначены для использования в бензиновых моторах легковых и спортивных машин, микроавтобусов и легких грузовых машин, которые обслуживаются в соответствии с требованиями производителей автомобилей. SJ предусматривает такие же минимальные стандарты, как и SH, а также дополнительные требования к нагарообразованию и работе при низких температурах. Моторные масла, удовлетворяющие требованиям API SJ, могут применяться в тех случаях, когда производителем автомобиля рекомендуется класс SH или более ранние. 

Класс API SH 

Моторные масла для бензиновых моторов начиная с 1994 года выпуска. 

Класс принят в 1992 году для моторных масел, рекомендуемых с 1993 г. Этот класс характеризуется более высокими требованиями по сравнению с классом SG, и был разработан, как заменитель последнего, для улучшения антинагарных, противоокислительных, антиизносных свойств масел и повышенной защиты от коррозии. Моторные масла этого класса предназначены для использования в бензиновых моторах легковых машин, микроавтобусов и легких грузовых автомобилей, в соответствии с рекомендациями их производителей. Моторные масла данного класса тестировались в соответствии с требованиями Ассоциации производителей химической продукции (СМА). Моторные масла этого класса могут использоваться в тех случаях, когда производителем автомобиля рекомендуется класс SG или более ранний. 

Класс API SG 

Моторные масла для бензиновых моторов начиная с 1989 года выпуска. 

Предназначены для использования в бензиновых моторах легковых машин, микроавтобусов и легких грузовиков. Моторные масла этого класса обладают свойствами, обеспечивающими улучшенную защиту от нагара, окисления автомасла и износа мотора, в сравнении с предыдущими классами, а также содержат присадки, защищающие от ржавления и коррозии внутренних деталей двигателя. Моторные масла класса SG соответствуют требованиям к моторным маслам для дизельных моторов API CC и могут использоваться там, где рекомендуются классы SF, SE, SF/CC или же SE/CC. 

Класс API SF 

Моторные масла для бензиновых моторов начиная с 1980 года выпуска (устаревший класс). 

Эти моторные масла применялись в бензиновых моторах 1980-1989 годов выпуска, при условии наличия рекомендаций и инструкций производителя двигателя. Обеспечивают усиленную устойчивость к окислению, улучшенную защиту от износа деталей, в сравнении базовыми характеристиками автомасел SE, а также более надежную защиту от нагара, ржавления и коррозии. Моторные масла класса SF могли применяться, как заменители предыдущих классов SE, SD или SC. 

Класс API SE 

Моторные масла бензиновых моторов выпуска с 1972 года (устаревший класс). 
 Эти моторные масла применялись в бензиновых моторах моделей выпуска 1972-79 годов, а также некоторых моделях 1971 г. Дополнительная защита в сравнении с автомаслами SC и SD и могут использоваться, как заменители этих категорий. 

Класс API SD 

Моторные масла для использования в бензиновых моторах с 1968 г. (устаревший класс). 
Автомасла этого класса использовались в бензиновых моторах легковых машин и некоторых грузовых выпуска 1968-70 годов, а также некоторых моделей 1971 г. и позднее. Улучшенная защита по сравнению с моторными маслами SC, применялись также исключительно при наличии рекомендации производителя двигателя. 

Класс API SC 

Моторные масла для бензиновых моторов, начиная с 1964 г. выпуска (устаревший класс). 
Обычно применялись в моторах легковых машин и некоторых грузовиков выпуска 1964-1967 годов. Уменьшают высоко- и низкотемпературный нагар, износ, а также защищают от коррозии. 

Класс API SB 

Моторные масла для маломощных бензиновых моторов (устаревший класс). 
Моторные масла 30-х годов 20-го века, обеспечивавших достаточно легкую защиту от износа и окисления, а также антикоррозийную защиту подшипников в моторах, которые эксплуатируются в легких нагрузочных режимах. Моторные масла этого класса могут применяться только, если они специально рекомендованы производителем двигателя. 

Класс API SA 

Моторные масла для бензиновых и дизельных моторов. Устаревший класс масел для использования в старых моторах, работающих в таких условиях и режимах, при которых защита деталей с помощью присадок не нужна. Моторные масла этого класса могут применяться только, если они рекомендованы производителем двигателя.
Классы качества моторного масла ACEA
В последней редакции ACEA (2004г.) автомасла поделены на три категории:

А/В - моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей. В эту категорию вошли все разработанные ранее классы А и В (до 2004 года А – автомасла для бензиновых моторов, В – для дизельных). На сегодняшний день существует четыре класса в этой категории: 
A1/B1-04(низковязкие), A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04 (низковязкие).

ACEA A1/B1,  A5/B5 низковязкие масла лить опасно, для них разработаны особые двигатели, индекс вязкости по SEA - такой же как и у нормального масла

С – новый класс - автомасла для дизельных и бензиновых двигателей, соответствующих последним ужесточенным требованиям по экологии выхлопных газов Euro-4 (в редакции 2005 года). Эти моторные масла совместимы с катализаторами и сажевыми фильтрами. Собственно, именно нововведения в европейских требованиях к экологии и стали причиной реконструкции классификации ACEA. На сегодняшний день существует три класса в этой новой категории: С1-04, С2-04, С3-04.

Е – моторные масла для нагруженных дизельных двигателей тяжелого транспорта. Эта категория существовала с самого введения классификации (с 1995 г.). В 2004 году произведены косметические изменения, добавлены 2 новых класса Е6 и Е7, а также исключены два других, устаревших класса.
Вязкость масла по (SAE)
После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так: 5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.

Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске.  Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто.

Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. 

Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля. 
Таблица значений вязкости моторного масла по классификации SAE

 Автомобильные масла - классификация SAE J-300 DEC99
	Класс по SAE
	Вязкость низкотемпературная
	Вязкость высокотемпературная

	 
	Проворачивание
	Прокачиваемость
	Вязкость, мм2/с при t = 100 °C
	Min вязкость, мПа·с при t = 150 °C и скорости сдвига 106 с-1

	 
	Max вязкость, мПа·с, при температуре, °С
	Min
	Max
	 

	0W
	6200 при - 35 °С
	60000 при - 40 °C
	3,8
	 
	 

	5 W
	6600 при - 30 °С
	60000 при - 35 °С
	3,8
	 
	 

	10 W
	7000 при - 25 °С
	60000 при - 30 °С
	4,1
	 
	 

	15 W
	7000 при - 20 °С
	60000 при - 25 °С
	5,6
	 
	 

	20 W
	9500 при - 15 °С
	60000 при - 20 °С
	5,6
	 
	 

	25 W
	13000 при - 10 °С
	60000 при - 15 °С
	9,3
	 
	 

	20
	 
	 
	5,6
	< 9,3
	2,6

	30
	 
	 
	9,3
	< 12,6
	2,9

	40
	 
	 
	12,6
	< 16,3
	2,9 (0W-40; 5W -40;10W -40)

	40
	 
	 
	12,6
	< 16,3
	3,7 (15W-40; 20W-40; 25W-40)

	50
	 
	 
	16,3
	< 21,9
	3,7

	60
	 
	 
	21,9
	26,1
	3,7


5w40 Pemco SYNTHETIC. Цена за литр = 29,75 грн

SAE 5W-40; API SL/CF; ACEA A3/B4; VW 505.00 
XADO 5W-40 SL/CF
XADO Atomic Oil 5W-40 SL/CF  115.02 грв
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XADO Atomic Oil 5W-40 SL/CF выполняет требования спецификаций: 
SAE 5W-40 
API SL/CF 
ACEA A3/B3

XADO Atomic Oil 5W-40 SL/CF выполняет требования фирм-производителей автомобилей: 
VW 500.00/505.00 
VW 505.01 (Pumpe-Duse) 
MB 229.1 
Porsche 
Ford M2C-917A (TDI) 

Техническая информация:
Плотность при 20 °С, kg/l - 0,853 
Вязкость при 100 °С, mm2/s - 14,0 
Вязкость при 40 °С, mm2/s - 88 
Вязкость при -30 °С, mPa s - 5470 
Индекс вязкости - 163 
Температура вспышки, °С - 225 
Температура застывания, °С - <-39 
Температура надежного (лёгкого) пуска, °С - -30 
Сульфатная зольность, масс. - 1,20 
Щелочное число, mgKOH/g - 9,7
BP Visco 5000 4л 5w-40 SL/CF синтетическое моторное масло

Цена: 1250 руб.

Castrol GTX Magnatec SAE 5W40 SL/CF (4л)
	Карточка
	191004

	Код по каталогу
	5W40 SL/CF

	Масса
	4.00 кг


PENNASOL SUPER PACE SAE 5W40
Стандарты качества:
ACEA  A3/B3, A3/B4, API SL/SF 

34 за литр
	
	

	Логос-Эко ООО( Луцк )

8 0332 234 264


	

	Ойл-Групп ЧП ( Ровно )
	8 0362 625 730, 731 8 098 446 01 02


VAMP PREMIUM SL/CF 5W40 ELITE

API SL/CF 4 литра порядка 170 грн

"ЛУКОЙЛ ЛЮКС" SL/CF SAE 5W- 40

API SL/CF
	ZIC G-4
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	ZIC G-4 это серия масел для коробок передач, которые обеспечивают превосходное переключение передач, и являются универсальным продуктом, соответствуют качествам необходимым для обслуживания легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и других видов транспорта, обслуживание которых не требует значительных усилий. Являются пригодным для использования в трансмиссиях легковых автомобилей, автобусов, грузовиков, и в большинстве гипоидальных передач грузовиков малой грузоподъемности и автобусов. 

Основные характеристики: 
    [image: image2.png]


В состав входят присадки, препятствующие окислению, образованию ржавчины, преждевременному износу, а также обеспечивающие защиту чрезмерного давления в гипоидальных зубчатых передачах. 
    [image: image3.png]


Данное масло имеет универсальное применение в автотранспорте технические характеристики, которого приравнены к военным, а также в большинстве трансмиссий коммерческого автотранспорта и в большинстве гипоидных передач грузовиков с малой грузоподъемностью и автобусов. 

Рекомендации и технические характеристики: 
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Соответствует техническим характеристикам API GL-4 и MIL-L-2105. 
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Отвечает техническим характеристикам автомобильного масла для коробок передач основных автомобилестроителей. 
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Gear   



	

	

	

	 Основные свойства и упаковка

	  Вязкость SAE

75W80

75W90

80W90

80

90

140

  Удельный вес, 15.4°С

0.850

0.892

0.8773

0.894

0.892

0.890

  Вязкость при 40°С

40.56

132.5

126.2

66.39

1132.5

378.2

  Вязкость при 100°С

7.91

14.58

14.09

—

—

28.15

  Индекс вязкости

171

111

110

121

111

102

  Температура застывания

-47.5

-32.5

-32.5

-40.0

-32.5

-15

  Коррозия меди, 100°С/3 Hr

1-a

1-a

1-a

1-a

1-a

1-a

  Упаковано (в литрах)

1, 4, 200

1, 4, 200

1, 4, 200

1, 4, 200

1, 4, 200

1, 4, 200



	 * Примечание: приведенные данные получены на основе тестирования


	35312, Ровенская обл., пгт. Клевань,   ул.Космонавтов, 9
	Тел.: +38(0362)27-11-90, +38(0362)27-12-66    

	43006, г.Луцк, ул.Вахтангова, 10
	Тел.: +38(03322)4-35-55, +38(050)41-69-390    


	Масло для механических трансмиссий XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5

	

XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5 – синтетическое суперуниверсальное всесезонное масло экстра-класса для всех агрегатов механических трансмиссий (КПП, раздаточных коробок, дифференциалов) легковых и грузовых автомобилей. Разработано на основе синтетического полиальфаолефинового базового масла со сверхвысоким индексом вязкости. Содержит уникальный пакет присадок со специальным ЕР (Extreme Pressure) противоза-дирным комплексом. Превосходит уровень высших американских и европейских требований к маслам для механических трансмиссий API GL 3/4/5

Дополнительные приимущества: 

· Рекомендуется для механизмов трансмиссии современных автомобилей,рассчитанных на легкотекучие синтетические масла 

· Обеспечивает комфортное переключение передач вследствие превосходной синхронизации рабочих шестерен 

· Эффективно для высоконагруженных гипоидных передач и самоблокирующихся дифференциалов 

· Обладает особо стабильными свойствами (устойчиво к старению и окислению), обеспечивает максимально допустимые интервалы замены и применяется в механизмах с однократным заливом масла на весь период эксплуатации 

· Превосходная текучесть масла обеспечивает легкий пуск и беспрепятственную работу трансмиссии при значительных низких температурах (ниже -40 'С) 

ТРЕБОВАНИЯ И ДОПУСКИ:
XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5 выполняет требования спецификаций: SAE 75W-90; API GL 3/4/5; APIMT-1; MIL-PRF-2105E; MIL-L2105B/C/D/E

XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5 выполняет требования допусков: MAN 341 SL, 342 SL, 3343 SL; Volvo 97310; Scania STO 1:0; DAFZFTE-ML02; ZF TE-ML 01, 02, 05, 07, 08


Трансмиссионные масла - Esso Gear Oil TDL 75W90
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Область применения:
Масло Esso Gear Oil TDL 75W90 изготавливается на основе синтетических базовых масел в комбинации со специальными антикоррозионными и противозадирными присадками и предназначено для универсальногоприменения в коробках передач автомобилей и в главных передачах. 
Масло Esso Gear Oil TDL 75W90 является универсальным маслом"Total Drive Line". Масло Esso Gear Oil TDL 75W90 позволяет уменьшить количество сортов, так как возможна смазка всех типов коробок передач с ручным управлением, а также главных передач. 

Единственный в своем роде состав масла Esso Gear Oil TDL 75W90 защищает как сильно нагруженные главные передачи, таки критические синхронизаторы на основе медных сплавов. 

Масло Esso Gear Oil TDL 75W90 базируется на синтетических базовых маслах,обуславливающих отличную защитуот окисления, что позволяет поддерживать чистоту передачи как раз при удлиненных сроках смены масла. Вязкость Масло Esso Gear Oil TDL 75W90 по SAE 75W90 и его незначительное сгущение идеальны для применения в широком диапазоне температур. Улучшенная текучесть Масло Esso Gear Oil TDL 75W90 сокращает потери от разбрызгивания, улучшает экономиютоплива и как раз в фазе старта облегчает процесс переключения. 

Позволяет сократить количество сортов, так как являясь мультифунк циональной жидкостью это масло может быть использовано как в ко робках передач с ручным управле нием, так и в главных передачах. Чрезвычайно высокая длительная стабильность позволяет бесперебой ную работу и защищает главные пе редачи и коробки передач автомо билей также при длительных сроках смены масла. 

Уменьшает высокотемпературные отложения и увеличивает срок службы синхронизаторов по сравнению с обычными трансмиссионными маслами. 

Отличная фильтруемость продукта позволяет применение в системах циркуляции масла. 

Низкая вязкость и замечательная текучесть при очень низких температурах улучшают потенциал экономии топлива и легкость переключения особенно при низких температурах и в период пуска и прогрева. 


Спецификации:
Трансмиссионное масло  для автомобилей.

• Категория и класс: API GL-5 API GL-4 Scania STO 1:0

	  Масло CASTROL 5W-40 C3 синтетика 4л 
	SM/CF
	297.00 грн 

	Масло BP 5000 5W-40 синтетика 4л 
	SJ/CF
	247.00 грн

	Масло моторное ESSO Ultron 5W-40 синтетика 4л 
	SL/SJ/CF
	254.00 грн 

	Масло SHELL Helix Ultra 5w-40 синтетика 4л для Hyundai 
	SL/CF
	318.00 грн 

	  Масло моторное MOBIL Super 3000 5w-40 синтетика 4л 
	SL/CF
	279.00 грн 

	  Масло моторное MOBIL 1 Peak Life 5w-50 синтетика 4л 
	SM/SL/SJ/CF
	369.00 грн 

	Helix Ultra 5W40 (4л) 
	SM/CF
	318.00 грн 

	Helix HX8 5W40 (4л) 
	SМ/CF
	305.00 грн 

	  Helix HX7 5W40 (4л) 
	SM/CF
	272.00 грн 

	Масло Aral HighTronic 5W-40 синтетическое, 4л 
	CF/ SJ
	423.00 грн 

	  Масло Aral Mega Tronic 5W-50 синтетическое, 4л 
	SJ /CF
	467.00 грн 


Масло трансмиссионное
	Масло трансмиссионное ARAL Getriebeoel EP Synth 75W90 (0,5л) 
	GL 4 plus
	64,47грн

	Масло трансмиссионное ARAL Getriebeoel HYP SYNTH. 75W90 (0,5л) 
	GL 5
	73,85грн.

	Масло трансмиссионное Castrol TAF-X 75W90 (1л) 
	GL-4+
	126,39грн

	Масло трансмиссионное ENEOS GEAR GL-5 75W90 (1л) 
	GL-5
	80,09грн

	Масло трансмиссионное LIQUI MOLY 75W90 Hochleistungs-Getriebeoil (1л) 3979/4434 
	GL-4/GL-5 
	157,58грн

	Масло трансмиссионное Mobilube 1 SHC 75W90 (1л) 
	GL-4, GL-5 
	161,02грн

	Масло трансмиссионное Q8 Synthetik GL-4 75W80W (1л) 
	GL-4
	112,50грн.

	Масло трансмиссионное Shell Spirax АХ 80w90 (1л) 
	GL-5,
	65,52грн

	Масло трансмиссионное TEBOIL EP 75W90 (1л) 
	GL-4/GL-5
	110,17грн.

	Масло трансмиссионное XADO Atomic OIL 75W90 GL 3/4/5 (1л) 
	GL 3/4/5
	145,26грн.


Масло моторное
	Масло моторное ARAL HighTronic 5W40 (4л) 
	SL/CF
	362,00грн.

	Масло моторное BIZOL Platin 5W40 (4л) 
	SL/CF
	251,33грн

	Масло моторное Esso Ultron 5W40 (4л) 
	SL/SJ/CF
	256,10грн.

	Масло моторное Mobil SUPER 3000 X1 5W40 (4л) 
	SM/SL/SJ/CF
	319,12грн.

	Масло моторное Q8 Formula Excel 5W40 (4л) 
	SL/CF
	263,25грн

	Масло моторное TEBOIL Diamond 5W30 (4л) 
	SL, SJ/CF
	437,78грн.

	Масло моторное XADO Atomic OIL 5W40 SL/CF (4л) 
	XADO
	360,79грн.


Гидроусилитель

XADO ATF VI – суперуниверсальное синтетическое масло для автоматических трансмиссий. Разработано для автоматических КПП современных (после 2003 года выпуска) автомобилей ведущих мировых производителей (General Motors, Ford, Chrysler, BMW, Toyota,Nisasan, Mitsubishi и др.) 
Отличительной особенностью масла является универсальность его применения для обеспечения максимальной надежности современных автоматических коробок перемены передач (АКПП) американских, европейских, японских и азиатских автопроизводителей. Масло содержит атомарный ревитализант, компенсирует текущий износ деталей и обеспечивает максимальный сорок службы АКПП. 
Долговечность, комфортность, плавность переключения передач всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализанта признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.

Благодаря стабильным фрикционным свойствам гарантирует исключительную легкость и плавность переключения передач как у нового масла даже при продленных сроках эксплуатации. 
Обладает улучшенными характеристиками и идеально подходит для современных АККП, сложных в конструкционном плане и использующих малые объемы масла. 
Повышает четкость работы коробок перемены передач и гидросистем, обеспечивая комфортное управление. 
является маслом долгой жизни и может использоваться для АКПП с однократной заливкой на весь период эксплуатации. 


Базовое масло для XADO Atomic Oil ATF VI изготовлено из полностью синтетических компонентов, отличающихся очень высокой термической и химической стабильностью, что обеспечивает его максимальный срок службы. 

XADO Atomic Oil ATF VI благодаря отличной текучести обеспечивает комфортное переключение передач сразу же после холодного пуска. Отличается высоким индексом вязкости (VI = 171), надежно смазывает (без уменьшения толщины слоя смазки) детали АКПП в высокотемпературных условиях и минимизирует гидродинамические потери при низких температурах. 


XADO Atomic Oil ATF VI выполняет требования спецификаций: 
GM: DEXRON® III (H) 
Toyota: Type T-IV 
Ford: Mercon® V 

XADO Atomic Oil ATF VI выполняет требования допусков: 
GM: DEXRON III (F, G и H); II-E, II-D, B, AQ-ATF type A 
Toyota: Type T-IV, Type T-III, Type T 
Ford: MERCON V, MERCON; M2C 138-CJ, M2C 166-H 

Audi G-055-025-A 
BMW LT-2 
Chrysler: Mopar ATF , ATF 2 (Type 7176), ATF 3, ATF 4 
Honda ATF-Z1 
Hyundai-Mitsubishi: SP, SP-II и SP-III 
Idemitsu K7 
Isuzu; 
MAN 339 TYPE D 
Mazda M-III 
MB 236.1…236.9 
Nissan Matic-D, J и K 
Saab 93 165 147 
Subaru KO410Y0700 
Volvo 1161540 
VW G 052 162 A1 

Allison C-4 и TES 295 
ATF LT 71141, ATF 7045 Е, ATF 1375.4 и ATF LA 2634 
Caterpillar TO-2 
JASO M 315 1A; 
JATCO 3100 PL 085 
Voith G-1363…G-607 
ZF: ZF TE ML 09X/ 11B/ 14B 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Плотность при 20 °С, kg/l - 0,840
Вязкость при 100 °С, mm2/s - 7,7
Вязкость при 40 °С, mm2/s - 33,0
Вязкость при –40 °С, mPa s- <20 000
Индекс вязкости - 215
Температура вспышки, °С - 181
Температура застывания, °С - <–48
Примечание. Приведены типичные показатели.

Масло XADO Atomic Oil ATF VI специально окрашено в красный цвет.
Совместимо с маслами для автоматических трансмиссий (Dexron, Mercon).

Не рекомендуется для автоматических трансмиссий легковых автомобилей Ford, Mazda, Toyota и Volvo выпуска до 1980 г., в которых используется ATF Type F(G).

Не рекомендуется для CVT - трансмиссий. 

В соответствии с предписанием производителя автомобиля может использоваться в гидросистемах усилителя руля, механических коробках перемены передач. 
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