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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С  ПАНЕЛЬЮ смотреть рисунок 1.
1
PUSH ON/OFF…Включение/отключение энергии
VOL
       регулирование звука
2 MUTE
вкл./откл. звука
3 SRC
переключение режимов проигрывания:


 CD/MP3 или USB
4
<<
 Короткое нажатие: понижение частот (Тюнер) / Предыдущий Трек. 

Долгое нажатие:  быстрая перемотка / резюме (Игра CD/ MP3 или  USB)
5
>>
 Короткое нажатие: повышение часты (Тюнер) / Следующий Трек 


Долгое нажатие:  быстрый вперед / Резюме (Игрок CD/ MP3 или Модель USB)
6
BAND (группа)
.. Короткое нажатие:  переключение режимов FM/AM

AST
 Долгое нажатие:  автопамять (сохранние станций)
7 – SET…………Короткое нажатие:  Ввод установки режима 
(Нажмите кнопку "PUSH SOUND"(№14), чтобы выбрать желательный настроечный элемент и  
по очереди нажимайте (поворачивайте) кнопку "PUSH SOUND"(№14) для регулировки     параметров, нажимают кнопку "PUSH SOUND"(№14)  в OK (для закрепления).
    SCAN (СКАНИРОВАНИЕ)…Долгое нажатие:   сканирование() радиочастот (Turner (Гимнаст) 
    Сканирование (просмотр, прокрутка) Track (CD/MP3/ USB)
8
1 
  Preset кнопка 1 (тюнер)
      RPT (повторение)…вкл./откл. сообщения о треке (или повтор трека) CD/MP3 

9 2
Preset кнопка 2 (тюнер)
10 3
Preset кнопка 3 (тюнер)
D^
Выберите предыдущую папку
(CD/MP3)
11
4
Preset кнопка 4 (тюнер)
dV
Выберите следующую папку
12 5
 Preset кнопка 5 (тюнер)
13 6
Preset кнопка 6 (тюнер)
RND
вкл./отл. случайного проигрывания треков CD/MP3
14
PUSH SOUND
Звуковой режим
15
Дисплей LCD 
16   
 слот диска CD/MP3 
17 ^
   выдача CD-диска
18 Разъем USB ...гнездо для подключение USB 
УСТАНОВКА  ЧАСОВ 

•Нажмите кнопку SET (МНОЖЕСТВА) и введите
меню SETUP (УСТАНОВКА).
· Нажмите кнопку PUSH SOUND (14) пока вы не достигаете опции (настроек) TIME (время).
· Нажмите  SET , для выбора режима '12H' или '24H'.
· Нажмите кнопку "PUSH SOUND ", чтобы выставить время в Часовом режиме.
- Отображаются показы например '16:33' (24-часовой формат) или 'PM 04:33' (12-часовой формат).
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Высвечивание запуска клавиши часа.
· поверните "PUSH SOUND ", чтобы регулировать цифры в Часовом режиме.
· Нажмите кнопку "PUSH SOUND ", чтобы выставить Минуты.
· -высветятся минуты.
· -поверните "PUSH SOUND ", чтобы регулировать Минуты.
· Часы запустятся через время.
•снова нажмите кнопку "PUSH SOUND "для выхода из меню УСТАНОВКА.

-через 10 секунд после любой ключевой операции,дисплей будет всегда показывать 

время, когда режим часового активизирован.

После часов идет "европа-америка...." ставь европа-это радиосетка. 
Дальше "ФМ 06-12"-количество фиксированных настроек. 
Потом "АМ он/офф"-средние волны вкл/выкл. 
Потом количество фиксированных настроек СВ. 
Дальше "Тюн авто/ман"-автоматическая или ручная настройка радио. 
Потом "СРЧ ЛО/ДХ"-чувствительность антенны. ЛОдля деревни, ДХ-для города (ставь ЛО). "Биип -2/+2" громкость пикалки. 
" "ЛОГ он/офф"-в положении офф магнітола  работает только при вставленном ключе зажигания. 
"старт 05-30" громкость при которой мафон включается.

AUDIO

Power ON/OFF
•Нажмите клавишу ON/OFF, чтобы включить или выключить.
VOLUME 
•Поверните эту ручку, для регулирования звука.
-
Убедитесь, что вы можете все еще слышать внешние звуки траффик (рожки, сирены…)
УСТАНОВКИ АУДИОРЕЖИМОВ
•Нажмите кнопку SET, чтобы ввести установки звукового режима.

- Выберите желательный настроечный элемент для регулировки.
•Поворачиввание ручк ON/OFF приводит к регулированию следующих настроечных элементов:
- BASS (БАС) (низкие тоны) (-7, +7)
- TREBLE (ТРОЙНОЙ) (высокие тоны) (-7, +7) 
- BAL (ШАХТА) (слева правильный) (7--, 0, --7)
-FADER (МИКШЕР) (тыльный фронт) (_7_, -0-, -7-) 
- LOUD (ГРОМКО) (ВЫКЛЮЧИТЬ, НИЗКО, СЕРЕДИНА, ВЫСОКО) 
- Sound style (Звуковой стиль) (JAZZ, VOCAL, POP,CLASSIC, ROCK)
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• Через 5 секунд дисплей возвращается к последнему режиму операции. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете регулировать  только "BAL"(ШАХТА"), "FADER(МИКШЕР) и "LOUD"("ГРОМКИЙ") звуковой режим, если не выставлен режим "BAL-TRE
РАДИО
ДИАПАЗОН ВОЛН
•Нажмите BAND , чтобы выбрать желательную группу:
/
FM1—>-FM2 
>-FM ( AUTO STORE -ПАМЯТЬ АВТО ) -»


.— AUTO STORE – ПАМЯТЬ  АВТО(MW) -*•AM1(MW) -*-

Частотные сканирования (SCN)
Частотное сканирование позволяет вам прислушиваться к каждому размещенному месту на текущей группе в течение около 10 секунд.
•Долгое нажатие на  кнопку SET включает/выключает Частотное сканирование(SCN).
АВТОПОИСК
•Нажмите кнопку >> , чтобы настроить более высокие частоты или кнопку«для настройки  низшей частоты.
- Чтобы найти другую частоту, нажимают кнопку >> или « снова.
Чувствительная частота
•Переключите между местом/расстоянием (local/distance ) действия, настраивающим режим.
Выберете настроечный элемент "LO/DX" of "SETTING UP" .
Ручная настройка (если вы знаете частоту требуемой станциим)
· Переключитесь в ручной режим настройки(сошлитесь на настроечный элемент большой "TUN" в опции "SETTING UP", и урегулирования значения как "MAN", сохраните в ручном режиме настройки, пока вы не перейдете обратно к настройки"АВТО")
· Против часовой стрелки колесика"PUSH SOUND" или нажатьт « чтобы настроить станцию низшей частоты, и по часовой стрелке колесика" PUSH SOUND", или нажимают », чтобы настроить станцйию высшей частоты.
Автоматическое запоминание станций (АВТОПАМЯТЬ--AUTO STORE )
Вы можете автоматически запомнить 6 самых сильных  FM станций в группе  FM или 6 самых сильных  МW (AM) станций  в группе МW (AM). Когда вы используете AUTO STORE , новые станции заменяют ранее сохраненные станции  в группе FM или в группе МW (AM). 
•Нажмите кнопку AST (кнопка №6 нажать и удерживать), чтобы активизировать автопамять.
· Множество предоставляет сигнал, а затем тишина, displayer мигает.
· Когда все закончится, вы слышите сигнал, означающий завершение поиска станций, они запомнятся на preset 1 -6, и displayer перестает мигнуть.
· Иногда, не возможно найти 6 мест.
СТАНЦИИ PRESET (1-6)
Вручную, запоминая места в preset
Шесть станций из группы может быть запомнены и повторно вызваны, используя preset кнопки (1 к 6)
· Настройтесь на желательное место.
· Нажмите желательную preset кнопку (1 - 6) более чем в течение 2 секунд (до того, как вы слышите "сигнал"), чтобы запомнить текущее настроенное место.
Выбор preset
•Нажмите желательную preset кнопку (1 к 6), чтобы повторно вызвать сохраненное место.
Переключите радио- обратно  в режим  CD/ MP3 или USB режим проигрывателя.
Вы можете переключать радио- обратно в режим кнопкой BAND (ЛЕНТОЧНАЯ) , а затем выбирать желательную группу.
CD/MP3 ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ CD/MP3
· Нажмите кнопку SRC, чтобы ввести CD или MP3 режим игрока диска.
· Displayer показывает:
· Звуковой режим (если выбрано),
· КОМПАКТ-ДИСК, запускает фирменный знак,
· Текущий играющий номер дорожки, запустил время.
ПРОСМОТРИТЕ ТРЕК (ДОРОЖКУ)
Функция сканирования допускает, что вы прислушиваетесь к первым 5 секундам каждой фонограммы.
•Нажмите SCN, чтобы активизировать/выключить фонограмму Сканирования
-
Что бы возобновить воспроизведение трека, нажать кнопку SCN снова.
ПРЕДЫДУЩИЙ/СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
-
Нажмите  кнопку « или >>, чтобы выбрать предыдущую /следующий трек.
пример: нажмите кнопку >>от T03 к T04; нажмите кнопку « от T04 к T03.
-
воспроизведется резюме с избранным треком.
 УСКОРЕНИЕ НАЗАД /  ВПЕРЕД
• Долое надатие  кнопки« или >> , для быстрой перемотки или вперед через диск.
- Нормальные воспроизведение трека, происходит после нажиматия той же кнопки снова.
СЛУЧАЙНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ TRACK
•нажмите кнопку  RDM, для ввода режим случайного воспроизведения trackа .
-
Нормальное воспроизведение трека происходит после долгого нажатия той же кнопки снова.
ПОВТОРЕНИЕ ТРЕКА
•Нажмите кнопку RPT (ПОВТОРЕНИЯ), чтобы ввести режим повторного проигрывания текущего trackа .
-
Нормальное воспроизведение трека происходит после долгого нажатия той же кнопки снова. 
ПРЕДЫДУЩЕЕ/СЛЕДУЮЩЕЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ПАПКИ
•Нажмите dv, для проигрывания следующей папки.
•Нажмите   d^ - для проигрывания предыдущей папки
.
ВЫДАЙТЕ DISC (^)
•Нажмите. кнопка, чтобы вытащить диск.
CD/MP3 Поддержка Диска и Элемент Осторожности
· Избегайте оставления отпечатков пальцев на диске.
· Поместите диск обратно в его коробку немедленно после того, как вытащите его, чтобы защитить диск от грязи и пыли.
· Не подвергайте диск нагреванию или прямым солнечным лучам.
.
· MP3 записал Диск
-
Главный модуль может запустить только Диски MP3, записанный через CD-ROM, CD-R на перезаписываемый КОМПАКТ-ДИСК, .
•DISC требование
-
Headunit только запускают нормальный КОМПАКТ-ДИСК и диск MP3, он не может использовать разнородный type диск, который как указано ниже описывает, иначе возможно вызовет не в состоянии к недостатку диск или повреждение headunit.
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· Headunit не может отображать информацию MP3 ID3.
· Игра Времени
-
Главному модулю нужно длительное время, чтобы инспектировать на диске все документы, когда диск
содержат имеет данные MP3, радио инспектирует на plate части все документы. Если на
диске содержит много папок и главному модулю нужно более длинное время может, читаясь и запускают
файл MP3.
•Ниже элемента также будут воздействовать на загрузка & игра времени.
· Материал Disc: Диску перезаписываемого КОМПАКТ-ДИСКА нужно более длинное время, которое читается, чем диск CD-R.
Дата изменения. и количество папки: Документ и номер папки больше, нужен загружающее время - longer.17
РЕЖИМ ПРОИГРЫВАНИЯ USB 
Вы можете связать свое нормальное внешнее USB устройство памяти и запустить музыку с миниэвм через прикрепленный USB кабель.
USB ПАМЯТИ, ДЕКОДИРОВАНИЕ МУЗЫКи ОЧИЩЕНИе
· Формат файла: *.mp3, *.MP3.
· Поддерживайте размер памяти: 32MBytes~4GMB.
· Поддерживайте внешний жесткий диск (только Единственное дисковое пространство)
· MPEG Audio  1, 2 и 2.5
· Поддерживающие Iayer3 
· FAT16 и FAT32 поддерживаются.
· Типовая Норма: 8k, 16k, 32k, 11.025k, 22.05k, 44.1k, 12k, 24k и 48kHz, но все нормы образца корреспонденций конвертируются в 44.1 kHz.
· Скорость передачи в битах: 8k~ 320kbps и VBR (MP3 PRO)
СВЯЗУЮЩЕЕ ВНЕШНЕЕ USB УСТРОЙСТВО ПАМЯТИ
• Если внешнее USB устройство памяти связалось  с интерфейсом Mini USB, Нажмите клавишу USB, чтобы ввести USB режим проигрывания.
· Если  в USB устройстве нет  памяти или вы его вытащили USB , Нажмая кнопку USB, вы услышите звуковой 'сигнал',
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Примечание: Модуль головки инициализирует и найдет музыку MP3, когда вы связываете USB устройство памяти с интерфейсом USB, требуется несколько секунд, не подключайте USB устройство памяти от интерфейса USB.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Нажмите клавишу USB, чтобы ввести USB режим проигрывания. При  Нормальной Игре поддерживают музыку USB устройства памяти, Displayer показывает:
· Звуковой режим (Если выбрано)
· Текущий играющий номер дорожки, запустил время.
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ПРЕДЫДУЩАЯ/СЛЕДУЮЩАЯ ФОНОГРАММА
• Нажмите « или », чтобы выбрать предыдущий/следующий трек.
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СКАНИРОВАНИЕ TRACK
• Нажмите SCN, чтобы активизировать/выключить Сканирование трека.
Функция сканирования допускает, что вы прислушиваетесь к первым 5 секундам каждой фонограммы.
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ПРЕДЫДУЩИЙ / СЛЕДУЮЩИЙ ВЫБОР ПАПОК
· Короткое нажатие  D^, чтобы выбрать предыдущую папку,
· Короткое нажатие  dv, чтобы выбрать следующую папку,

U  DIR:
Подтверждение папки
U  DIR02
Примечание:
· Не вытаскивайте ваше USB устройство памяти из малого USB связывают с помощью интерфейса, когда вы запускаете источник USB, он повредит ваши существующие music файлы, вы можете включить или вытащить ваше USB устройство памяти после очереди от главного модуля.
· Не соединяйте другую телеграмму с телеграммой USB, для USB протокола коммуникации, зараженного кабельной длиной, импедансом, подписывают интервал передачи, мы не можем уверять, что вы можете запустить источник USB, если вы подключаете другую телеграмму.
УСТАНОВКА
Возможно изменить многих из начальных настроечных параметров множества согласно вашим предпочтениям.
· Нажмите кнопку SET более чем в течение 2 секунд, чтобы ввести меню SETUP (УСТАНОВКА).
· поверните "PUSH SOUND", чтобы выбрать настроечный элемент и нажать кнопку "PUSH SOUND", чтобы подтвердить элемент. 
· Нажмите кнопку SET , чтобы изменить выбор.
· Нажмите кнопку SET более чем в течение 2 секунд, чтобы оставить меню SETUP (УСТАНОВКА)..
SET автоматически выходит из режима SETUP через 1 минуту после вашей последней операции.

настроечный
 элемент
Выбор
Использование
	ВРЕМЯ
	[выкл,12H,24H]
	Выберите желательный формат часового. (Посмотрите 'УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСОВ).

	РАДИО
	[ЕВРОПА, АМЕРИКАНСКИЙ LATAM, АЗИЯ]
	Выберите тюнер согласно европейцу, Латинской Америке, США или азиатским стандартам.

	FM
	[06, 12, 18]
	Выберите число presets в режиме FM.

	MW (AM)
	[ON.OFF]
	Выберите',OFF чтобы пресечь MW (AM), когда не в использовании.(когда выбирают ЕВРОПЕЙСКИЙ радио stanard, вы имеете выделение LW(ON.OFF)).

	MW (AM)
	[06, 12]
	Выберите число presets в режиме MW (AM).

	TUN
	[AUTO, MAN]
	Выберите auto или ручная настройка для тюнера.

	SRCH
	[LO, DX(ДИСТАНЦИЯ]
	Выберите 'LO, если вы желаете найти только сильные места в течение автоматической настройки частоте.

	CD
	[-2, -1,0,+1,+2]
	Уровень звука проигрывания КОМПАКТ-ДИСКА относительно тюнера.

	BEEP
гудок
	[-2, -1,0,+1,+2]
	Выберите уровень звука гудков подтверждения.

	LOG-файл регистрации
	[ON.OFF]
	Выберите,для ограничения использования набора одним часом, когда автомобильное питание(подсветка) выключено. Выберите, для  препятствовать набору включить, когда автомобильное питание(подсветка) выключено.


Примечание: Справочный том может быть скорректирован колесом volume  в течение режима SETUP, пример: том, когда вы направляете множество всегда будет справочным томом безразлично том более высок или ниже, чем справочный том, пока вы выключаете множество.
CHECK ПЕРЕД ТРЕБОВАНИЕМ СЛУЖБЫ
Возможно, есть времена, когда вы подозреваете, это ваше автомобильное радио не функционирует, так как вы ожидаете это. Перед призывом к обслуживанию читайте операционную/устанавливает команду и отмечайте следующий список, вы, возможно, находите, что очевидный аварийный режим может легко быть исправлен.
СИМПТОМЫ
                                                   ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА / СРЕДСТВО
ОБЩИЙ
Set не функционирует, нет дисплея
Установите функции но с ничем или бедный звук
· Check плавка и подключения
· Регулируйте том множества, чтобы де-оглушить множество
· Check микшер и balance настроечные параметры
· Отметьте антенну и его подключение
Установите передние теплые чувства
Отображайте показы "СЛИШКОМ ГОРЯЧО", Том - никакая функция,
Звук от динамика уменьшен
Некоторую теплоту всегда генерирует множество
Встроенная безопасная схема предотвращает темпера ture во множестве от превышения определенного уровня
•Ждите "СЛИШКОМ ГОРЯЧО" исчезают
РАДИО
дисплей, чтобы увеличить том.
Бедный радио- прием и должным образом
• Отметьте, что антенна полностью расширена
подключенная  Проверка, что отрицательный терминал подключен
к земле(автомобильный блок)
USB ИГРОК РЕЖИМА
Имейте файлы, которые cann, не быть сыгранным
• Отметьте music файлы, - ли mp3 формат или нет, этот главный модуль не поддерживают другой формат кроме mp3 файлов музыки.
Том не может быть устойчив, пока запускают музыку MP3.
• Поскольку MP3 источник музыки есть столько, имеет nouniform стандарт, возможно volume урегулирование отлично, когда делают музыку MP3, вы можете повернуть этому руководство от клавиши регулятора звука.
Не может отображать информацию artist/track/song имени Имеет судорожную паузу, когда игра
Не может запустить музыку в жестком диске
· Этот главный модуль может ID3 информация n't дисплея.
· Возможно музыка MP3 от различного music формата, когда сжатие.
· Отметьте жесткий диск, - ли единственная секция.
· Этот главный модуль не может поддерживать жесткий диск с несколькими секциями.
· Если вы имели setted с 2 или больше секции жесткого диска, например Секция E и секция F, или больше
· секции, вы можете объединить их в одной секции, чтобы соответствовать, ибо этот главный модуль требовал.
Не может читать музыку из устройства памяти

• Отметьте секцию памяти устройства памяти форматируют, - ли FAT16 или FAT32,if нет, вы можете сбросить это как FAT16 или FAT32, чтобы соответствовать, ибо этот главный модуль требовал.
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