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Полностью прогретый ДВС: вентилятор включается при 96гр.С, сбрасывает температуру градусов на 10 и выключается, температура в впускном коллекторе на стоящем автомобиле 66 гр.С.
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Параметры остывшего (правда не до конца) двигателя.
