CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.
	ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

	Модель автомобиля:

А15

	№:                    ТВ-Е0211
Дата:               14.05.2008г.

Раздел:             ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ



	Наименование:

Утечка тока из АКБ


	Диапазон автомобилей, имеющих проблему:
   Все автомобили А15, оборудованные двигателем SQR480                              


	Описание:
        На некоторых автомобилях А15 имеет место утечка тока из АКБ, когда все электросистемы отключены, ключ зажигания вынут из замка и все двери закрыты. Дистрибьютор может найти VIN-номера автомобилей в Приложении 1, и все эти автомобили оснащены генератором с кодом производителя “1JT”. Чтобы устранить эту неисправность, все дистрибьюторы должны добавить диод в жгут проводов комбинации приборов в соответствии с прилагаемой инструкцией.
        После завершения всех ремонтов заполнить Регистрационную карточку претензии и направить в Отдел гарантии компании Чери Интэрнэшнл для возмещения расходов по гарантии. Норма времени на выполнение работ – 50.

Приложение 1: Перечень VIN-номеров соответствующих автомобилей.

Приложение 2: Процедура выполнения работ по устранению неисправности.

 

	Составил:

Sword Hu
	Проверил:
Jim WANG
	Утвердил:
Frank OUYANG


Приложение 2: Процедура выполнения работ по устранению неисправности

1. Метод обнаружения проблемных автомобилей:


Убедиться, что автомобиль оборудован генератором с кодом производителя “1JT” и имеет VIN-номер, включенный в перечень, приведенный в Приложении.
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Информация по генератору:

	Код производителя
	№ детали для з/ч
	Марка производителя

	1JT
	A11-3701110BA
	CHCD


2. Процедура выполнения работ по устранению неисправности:
(1) Подготовить некоторые инструменты: крестообразную отвертку, ножницы, изолирующую пластиковую ленту, специальные плоскогубцы и диод (специальные плоскогубцы и диод предлагает компания Чери);
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(2) Снять отрицательную клемму батареи, снять крышку комбинации приборов и комбинацию приборов;

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



(3) Отсоединить разъем комбинации приборов;

(4) Снять крышку соединительного разъема;
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(5) Снять около 10 см изолирующей пластиковой ленты со жгута проводов комбинации приборов;

[image: image5.jpg]



(6) Найти провод от 18-го штыревого контакта в соединительном разъеме (этот провод белого и коричневого цвета) и обрезать этот провод;

(7) Подсоединить диод на провод 18-го штыревого контакта при помощи специальных плоскогубцев (красный конец диода подсоединить к тому концу провода, который ближе к соединительному разъему, а черный конец диода подсоединить к другому концу провода);
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(8) Связать жгут проводов комбинации приборов изолирующей пластиковой лентой;
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(9) Подсоединить отрицательную клемму АКБ и закрыть все двери. Затем при помощи мультиметра проверить напряжение между 18-м штыревым контактом соединительного разъема и массой. Если напряжение в пределах 0,10 В – 0,30 В, это значит, что описанная выше процедура выполнена успешно.
(10) Установить на место крышку соединительного разъема, комбинацию приборов и крышку комбинации приборов.
Диод поставляемый компанией «Чери».














Код производителя - 1JT





Красное окончание диода





Черное окончание диода








