
Снаружи 

1 качество покраски внимательно (бывают сколы и царапины) 
2 зазоры (предпродажную подготовку делают сквозь пальцы) 
3 пластиковый обвес (все на защелках -чтоб держалось) 
4 стекла- трещины, сколы 
5 шины, диски- однотипность, вкл. запаску, отсутствие повреждений 
6 фары и задние фонари - не должно быть воды 
7 качните авто на каждом из 4-х колес - подвеска должна сделать один ход вверх, зафиксироваться и остановиться, а не раскачиваться. 
8 ручки дверей снаружи и изнутри проверьте - иногда заедают 

Под капотом 

1 подтеки масла и жидкостей, их уровень! 
2 чистота и целостность приводных ремней 
3 амортизаторы, подвеска - стуки, скрипы, 
4 чашки опор - чтобы были хорошо прикручены стойки 
5 регулировка сцепления- затянута ли контргайка под резиновым чехлом 

С водительского сидения 

1 салон (бывает такой грязный) 
2 регулировки сидений 
3 стеклоподъемники- четкая работа 
4 замки дверей- четкая работа 
5 центральный замок 
6 стеклоочистители и омыватель 
7 магнитола- звук, дребезг, работа всех динамиков 

На заведенной машине 

1 а бензина то хватит? 
2 аккумулятор заряжен? 
3 дребезги, рычание… 
4 сцепление берет вверху хода педали, поэтому внимательнее - педаль опускайте плавно с небольшой подгазовкой (газ очень чувствительный, не пергазовывайте!) 
5 гидроусилитель- свисты 
6 тормоза и АБС- работа 
7 когда будете крутить руль, обратите внимание на звук. Встречаются заусенцы на пластике. 
8 освещение и сигнализация- лампочки, предохранители 
9 КПП- четкость включения передач, особенно 1, 2. и задней 
10 кондиционер / отопитель: работа 
11 Чтобы ничего не капало на заведенной машине (капать может только конденсат кондиционера): покрутите руль трубки ГУРа должны быть герметичными 

В багажнике 

1 пятая дверь- замки, упоры 
2 инструмент- комплектность 
3 запасное колесо такое же на таком же диске? 
4 обивка чистая? 

Под машиной 

1 днище, антикоррозионное покрытие, установка подкрылков и фартуков (если ставили) 
2 грязезащитные кожухи ШРУС, рулевых тяг и т.п. 
3 глушитель, его защита 
4 если будет возможность, подергайте рычаги подвески и рулевых тяг на предмет люфта. 

И немного о личном опыте 

У меня лично при получении в Авроре на Ярославке не была затянута одна гайка на передней стойке (вращалась шайба), СОВСЕМ не было бензина (ждал минут 20 пока привезут) и чуть не хватало до Min. антифриза. 
На последнее я почему- то плюнул, а зря. 
На следующий день в пробке на МКАД загорелся "красный градусник". 
Т.К. инструкцию мне дали только в распечатке (неполную) то я только через пол- часа сообразил что эта то загорающаяся то гаснущая при прибавлении оборотов лампочка означает недостаточный уровень антифриза. Долил LiqiMolly. Через день пришлось повторить (всего около 1 литра). Сейчас 3й день все ОК. 
Итого за 400 км два косяка (если не считать хреново установленных Авророй передних брызговиков- саморезы в пластик подкрылка!!!): 
1. не хватало антифриза 
2. пришлось чинить реле кондиционера (описано на http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1467) 
Пока лучше чем ожидал... 
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Ну а если честно- машиной доволен, хотя еще бы схемку электрооборудования... Чувствую что в любом случае лишней не будет. 
Но одно точно могу сказать: для тех кто не против иногда в руки взять отвертку или там ключ гаечный, да еще нужным концом лучшего предложения нет. 
И последнее: коврики в багажник от Авроры- 
вещь очень хорошая, точно в размер сделали, но ЗАПАХ!!! 
Если будете брать то заверните покрепче - и на дачу на недельку, под дождик повесьте. А то я сдуру сразу разложил, потом 2 дня пришлось машину проветривать и всякими ароматизаторами опрыскивать!
